|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  | Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων 7437/17-12-2014 |
|  |  | **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ** |  |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛ/ΡΩΝ SAE 15W/40 | **SAE 15W/40** , **ACEA :** A3/B3, Α3/Β4, Ε2,Ε4,Ε6,E7 API : CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4, MB 228.3/229.1 VOLVO-VDS2 , MAN M3275, Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος από την κατασκευάστρια εταιρεία. Συσκευασία βαρέλι σε lit | ΝΑΙ |   |   |
| 2 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 15W/40  | **SAE 15W/40** , **ACEA :** A3/B3, Α3/Β4 API : SJ /SL /CF MB: 229.1 , VW 501.01/505.00  | ΝΑΙ |   |   |
| 3 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 10W/40  | **SAE 10W/40** , **ACEA :** A3/B3, Α3/Β4 API : SL /CF MB: 229.1 , VW 502.00/505.00  | ΝΑΙ |   |   |
| 4 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46  | **HLP ISO 46** DIN 51524 part 2 , HLP | ΝΑΙ |   |   |
| 5 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 68  | **HLP ISO 68** DIN 51524 part 2 , HLP | ΝΑΙ |   |   |
| 6 | ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ LITHIOUM  | DIN 51825 KP2N-30 | ΝΑΙ |   |   |
| 7 | ΓΡΑΣΟ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ (Γράσο βάσης Λιθίου εμπλουτισμένο με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα και διθειούχο μολυβδαίνιο MOS2 | DIN 51825 KF2K-30, NLGI class 2 | ΝΑΙ |   |   |
| 8 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά κυκλώματα ψυγείου. | Το εν λόγω προϊόν θα είναι συμπυκνωμένο αδιάλυτο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές ώστε να παρέχει προστασία από -37οC μέχρι 165οC | ΝΑΙ |   |   |
| 9 | ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ (τεμ 250ml ) | DOT 4, ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703 Σε δοχεία των 250 ml το τεμ | ΝΑΙ |   |   |
| 10 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 10W | **SAE 10W**, **API :** SD/CF MIL-L-2105D Caterpillar TO-2 | ΝΑΙ |   |   |
| 11 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  | GM DEXRON II D ACEA :C4 MB: 236,6 Caterpillar TO-2 Allison  | ΝΑΙ |   |   |
| 12 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  | **SAE 10W/30 AGRO** , ACEA **:** E2 API : CF, CF-4, GL-4 John Deere J27C ZF-TE-ML-06ABC  | ΝΑΙ |   |   |
| 13 | ΣΤΟΥΠΙ 20kg-ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ | Το στουπί να διατίθεται σε συσκ. Των 20 kg και το αφιονισμένο νερό σε συσκ, 5 έως 20 λίτρων | ΝΑΙ |   |   |
| 14 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛ/ΡΩΝ SAE 30W | **SAE 30W**, API **:** SD/CF MIL-L-2105D Caterpillar TO-2 | ΝΑΙ |   |   |
| 15 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 320 | DIN 51517 T3 part 3, CLP, AGMA 25004 STEEL 224 | ΝΑΙ |   |   |
| 16 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ 80W-90 | **SAE 80W90** API GL-4 MIL-L-2105 D | ΝΑΙ |   |   |
| 17 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GL5 | API GL-5 MIL-L-2105 D | ΝΑΙ |   |   |
| 18 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ 75W-90 ultra (συνθετικές) | **SAE 75W90** API GL-5 SAE J 2360 MIL-L-2105 D | ΝΑΙ |   |   |
| 19 | AD-BLUE | DIN 70070, ISO 22241Βελτιωτικό πετρελαίου για την μείωση της εκπομπής καυσαερίων απόβαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες σύμφωνα με την οδηγία Euro 5 της Ε.Ε. | ΝΑΙ |   |   |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ » περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή

 ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές

 Προδιαγραφές

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus ) ή άλλου είδους έγγραφα , που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές

 Ημερομηνία :

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ