|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ | | | | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: | | Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων  7437/17-12-2014 | | |
|  |  | **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ** | | | | |  | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** | | |
| 1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛ/ΡΩΝ SAE 15W/40 | **SAE 15W/40** , **ACEA :** A3/B3, Α3/Β4, Ε2,Ε4,Ε6,E7 API : CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4, MB 228.3/229.1 VOLVO-VDS2 , MAN M3275, Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος από την κατασκευάστρια εταιρεία. Συσκευασία βαρέλι σε lit | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 2 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 15W/40 | **SAE 15W/40** , **ACEA :** A3/B3, Α3/Β4 API : SJ /SL /CF MB: 229.1 , VW 501.01/505.00 | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 3 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 10W/40 | **SAE 10W/40** , **ACEA :** A3/B3, Α3/Β4 API : SL /CF MB: 229.1 , VW 502.00/505.00 | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 4 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46 | **HLP ISO 46** DIN 51524 part 2 , HLP | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 5 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 68 | **HLP ISO 68** DIN 51524 part 2 , HLP | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 6 | ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ LITHIOUM | DIN 51825 KP2N-30 | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 7 | ΓΡΑΣΟ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ (Γράσο βάσης Λιθίου εμπλουτισμένο με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα και διθειούχο μολυβδαίνιο MOS2 | DIN 51825 KF2K-30, NLGI class 2 | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 8 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά κυκλώματα ψυγείου. | Το εν λόγω προϊόν θα είναι συμπυκνωμένο αδιάλυτο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές ώστε να παρέχει προστασία από -37οC μέχρι 165οC | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 9 | ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ (τεμ 250ml ) | DOT 4, ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703 Σε δοχεία των 250 ml το τεμ | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 10 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 10W | **SAE 10W**, **API :** SD/CF MIL-L-2105D Caterpillar TO-2 | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 11 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | GM DEXRON II D ACEA :C4 MB: 236,6 Caterpillar TO-2 Allison | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 12 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ | **SAE 10W/30 AGRO** , ACEA **:** E2 API : CF, CF-4, GL-4 John Deere J27C ZF-TE-ML-06ABC | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 13 | ΣΤΟΥΠΙ 20kg-ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ | Το στουπί να διατίθεται σε συσκ. Των 20 kg και το αφιονισμένο νερό σε συσκ, 5 έως 20 λίτρων | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 14 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛ/ΡΩΝ SAE 30W | **SAE 30W**, API **:** SD/CF MIL-L-2105D Caterpillar TO-2 | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 15 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 320 | DIN 51517 T3 part 3, CLP, AGMA 25004 STEEL 224 | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 16 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ 80W-90 | **SAE 80W90** API GL-4 MIL-L-2105 D | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 17 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GL5 | API GL-5 MIL-L-2105 D | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 18 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ 75W-90 ultra (συνθετικές) | **SAE 75W90** API GL-5 SAE J 2360 MIL-L-2105 D | | ΝΑΙ | |  |  | | |
| 19 | AD-BLUE | DIN 70070, ISO 22241Βελτιωτικό πετρελαίου για την μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες σύμφωνα με την οδηγία Euro 5 της Ε.Ε. | | ΝΑΙ | |  |  | | |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ » περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές

Προδιαγραφές

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus ) ή άλλου είδους έγγραφα , που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές

Ημερομηνία :

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ