## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI- ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ:**  **« ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».**  **ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6728 /18-12-2018** |

#### ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………..........................., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο …………………., fax ………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α.Α** | **ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ)** |
| **1** | Ο Μεταφορικός εξοπλισμός των αποβλήτων να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Υ.Α. οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να περιγραφεί το όχημα μεταφοράς (φορτηγό, ρυμουλκό κλπ) καθώς και τα απορριμματοκιβώτια** |
| **2** | Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (2) τουλάχιστον απορριματοκιβώτια μετά του κατάλληλου οχήματος μεταφοράς αυτών. | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI ή ΟΧΙ** |
| **3** | Τα απορριμματοκιβώτια θα είναι κλειστού τύπου για τον αποκλεισμό διασποράς αποβλήτων και να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτοσυμπίεσης (Press container). | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI ή ΟΧΙ** |
| **4** | Τα απορριμματοκιβώτια πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και το ύψος της υπερκατασκευής να είναι περίπου 4μ, ώστε το άνοιγμα στην οροφή του κοντέινερ να προσαρμόζεται στην ειδική χοάνη μεταφόρτωσης. | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI ή ΟΧΙ** |
| **5** | Tα απορριμματοκιβώτια, θα πρέπει να έχουν όγκο ≥ 60 κ.μ ικανό να αποθηκεύσει τη μέγιστη εβδομαδιαία ποσότητα ανακυκλώσιμών (περίπου 13 τόνοι) που συλλέγονται στο Δήμο | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: να δοθεί ο όγκος των απορριμματοκιβωτίων και το μέγιστο βάρος αποβλήτων.** |
| **6** | Ο ανάδοχος θα διαθέτει τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο οδηγό-χειριστή που θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τους χειρισμούς και τις εργασίες που αφορούν τον κινητό εξοπλισμό μεταφόρτωσης | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI ή ΟΧΙ** |
| **7** | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει;  α) τη μεταφορά και τοποθέτηση του κενού απορριματοκιβωτίου στην χοάνη μεταφόρτωσης στο ΣΜΑΥ Σητείας, β) τους χειρισμούς συμπίεσης των αποβλήτων εντός του απορριμματοκιβωτίου, γ) την άμεση αντικατάσταση του γεμάτου container με νέο κενό στη θέση μεταφόρτωσης, δ) την απευθείας μεταφορά του γεμάτου container και την εκφόρτωση αυτού στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου και ε) την συντήρηση και αποκατάσταση τυχών βλαβών του οχήματος μεταφόρτωσης | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI ή ΟΧΙ** |
| **8** | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει το γεμάτο και να το αντικαθιστά με κενό το απορριμματοκιβώτιο την επόμενη ημέρα μετά την προφορική ειδοποίηση του Δήμου Σητείας | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI ή ΟΧΙ** |

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**